{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Ark1","Ark2","Ark3"],"not_rendered":{"charts":1,"images":2,"external_links":2,"defined_names":1,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Ark1","index":0,"n_rows":48,"n_cols":6,"rows_kept":48,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[30,0,30,2],[31,0,31,2],[35,0,35,2],[46,2,46,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Dokumentasjon"]
["Tabell fra Norges Byggforskningsinstitutt sin test av boligventilasjon"]
{"$rows_empty":22}
["     Effektfaktor (COP) er forhold mellom avgitt varmeeffekt og tilført elektrisk energi."]
[]
["     Eks: Enervent TS 300 har et energiforbruk på ca 200 W ved normal ventilasjon."]
["Enervent TS har COP på ca 14 ved – 20o C, og vil da tilbakeføre varmeeffekt 2800 W. "]
["     Ved + 5oC er  COP på ca 10, og tilbakefører varme for 2000 W."]
[]
["Årlig strømforbruk til ventilering"]
["med ulike ventilasjonssystemer"]
[]
["Boligareal på hus ca.",200,"m2 "]
["Luftskifte 0,5 pr. time ",240,"m3/h"]
["(minimum i følge plan og bygningsloven)"]
["Forutsetning for utregning av driftskostnader:"]
["Østlandsklima og strømpris  0,70 kr. pr. kW"]
["Energiforbruket til viftene er med i beregningen"]
["Når strømprisen øker, blir forskjellen på driftskostnaden enda større."]
[]
["Energiforbruk hvert år  "]
["fordi en bolig må ventileres."]
["Årlig driftskostnader mekanisk avtrekk     ",null,"  0 % gjenvinning",null,{"v":7156.4,"d":"7156"},"kr. pr. år"]
["Årlig driftskostnader kryssveksler            ",null,"60 % gjenvinning",null,{"v":3502.56,"d":"3503"},"kr. pr. år"]
["Årlig driftskostnader med Enervent TS    ",null,"90 % gjenvinning",null,{"v":1475.6399999999999,"d":"1476"},"kr. pr. år"]
[null,null,"      "]
[{"$nulls":3},"mest lønnsom i din bolig."]

{"sheet":"Ark2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Ark3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}