{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Ark1","Ark2","Ark3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Ark1","index":0,"n_rows":70,"n_cols":9,"rows_kept":70,"flags":["formulas_cached_only"]}
["GRUNNARBEID"]
[]
["Avgraving av masser hele tomten",{"$nulls":7},8000]
[]
["Opplastning av avgravningsamasser på bil",{"$nulls":7},2400]
[]
["Transport av avgravningsmasser til tipp",null,null,"(6 X 1150)",6,1150,null,null,6900]
[]
["Boring/spernging byggegrube hus innkluder overfjell bak og "]
["på vestsiden. Inkludert underboring til 2 m under kvote 63",{"$nulls":7},97000]
[]
["Boring og spregning for dobbel garasje flyttet mot vest",{"$nulls":7},20000]
[]
["Tilrettelegning for rigg og dekningsarbeider m maskin",{"$nulls":7},18000]
[]
["Utgraving, opplasting av overskuddstein, planering av byggegrube til hus og garasje,"]
["veibygging og tilfylling grunnmur til hus og garasje",{"$nulls":7},105000]
[]
["Transport av overskuddstein til tipp ca 1000m3 = 125 lass (avregnes) x 500",{"$nulls":5},125,500,75000]
[]
["Komplett spregningsgrøft til eksisterende anlegg ekslusiv rørlegger",{"$nulls":4},"33 lm X1150",33,1150,37950]
[]
["Innv. Grøfter for vann/avløp og kabler",{"$nulls":7},8000]
[]
["Eventuell oppgraving av eksisterende grøft til vei for skifting av rør ",{"$nulls":4},"30lmX800",30,800,24000]
[]
["Spregning av vei, oppgraving tilkoblingspkt, og reasvaltering (100m2)",{"$nulls":7},22000]
[]
["Tørrmuring av fin murstein på begge sider av garasjen samt skrå til start av bakke"]
["h= 2 meter på det høyeste ca 40 m2 (avregnes)",{"$nulls":5},40,2800,112000]
[]
["Tørrmur med grovere stein mot øst, inntrekkt fra gjerde ca 30 m2 (avregnes)",{"$nulls":5},30,1800,54000]
[]
["Levert og monter knotteplast for tilfyllt hus og garasje",{"$nulls":3},"(118m2 X 85)",null,118,85,10030]
[]
["Levert og monter drensledning for hus og garasje og oppfylling av singel"]
["(55 lm X 220)",{"$nulls":5},55,220,12100]
[]
["Avretting og grusing av adkomst og ca 2 m rundt hus ca 250 m2",{"$nulls":7},12500]
[]
["Utvendig gravegrøfr for  kabler",null,null,"(330 pr lm)",{"$nulls":4},624880]
[]
[{"$nulls":5},"mva",{"v":0.25,"d":"25%"},null,156220]
[]
[{"$nulls":7},"SUM",781100]
[]
[]
["BETONGARBEID"]
[]
["Grunnmur","20 cm","Innkludert skillevegg garasje (38 lmX 2,8)",null,null,"106,4 m2",106,1250,132500]
[]
["Lave utevndige fubdameneter","fundamenter","20x 40 cm","17 lm X 900",null,null,17,900,15300]
[]
["Fundament for innvendige bærevegger ",null,null,"9lm X 700",null,null,9,700,6300]
[]
["Avrette grovstøp i gulv underetasje",null,null,"90m2 X 180",null,null,90,180,16200]
[]
["Pusset gulv inkludert 20 cm isopor, folie, hønsenett, matte K-131 ",{"$nulls":5},90,690,62100]
["og 6 cm påstøp 90m2 X 690,-"]
[]
["Støpt dekke over garasej med 10 cm dryppkant og 5 cm rockwool støpeplate"]
["5,6 X 8,3 = 46,5m2 X 1800",{"$nulls":5},46.5,1800,83700]
[]
["Pusset gulv i garasje/bod t= 8-10cm  innkludert matte  K-131 40m2 X390",{"$nulls":5},40,390,15600]
[]
[{"$nulls":8},331700]
[]
[{"$nulls":6},"mva",{"v":0.25,"d":"25%"},82925]
[]
[{"$nulls":7},"SUM",414625]

{"sheet":"Ark2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Ark3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}