{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Ark1","Ark2","Ark3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Ark1","index":0,"n_rows":117,"n_cols":14,"rows_kept":117,"merged":[[0,1,0,13],[1,1,1,13],[4,2,4,3],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,11],[4,12,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Hyttebygging"]
[null,"Sammenlikning av tilbud på byggesett"]
[]
[null,"2009-07-13","Leverandører"]
[null,null,"Vikinghytter",null,"Drømmehytten",null,"Saltdalshytta",null,"Familiehytta",null,"Solhytten",null,"Stjernehytten"]
[null,"Beskrivelse/ Type","Tove","Korrigert","Jelsa-2","Korrigert","Aurora 964","Korrigert","Hafjell 1","Korrigert","Solli","Korrigert","Skjølvik-2","Korrigert"]
[null,"Byggesetttype","Element",-50000,"Pre-cut",null,"Elementer",-50000,"PreCut/ vinduelementer",null,"PreCut",null,"PreCut/eksklusiv utgave"]
[]
[null,"Yttervegger"]
[null,"stender","36*98",10000,"48*148",null,"36*98",10000,"48*148",null,"48*148",null,"48*148"]
[null,"kledning","mesterkledning 22*170",null,"dobbelfals 19*148",null,"23*170",null,"19*148+25*250",null,"19*148 dobbelfals",null,"19*148 dobbelfals"]
[null,"isolasjon","10cm A-isolasjon",null,"15cm Glava kl40",null,"10cm",null,"15cm",null,"15cm",null,"15cm"]
[null,"lekt","23*48 ",null,"23*48",null,"?",null,"11*36 klemlekt + 36*48 liggende",null,"23*48",null,"23*48"]
[null,"museband","?",null,"ja",null,"?",null,"?",null,"ja",null,"ja"]
[null,"vind tetting","12mm asfaltplater +vindtetting",null,"13mm asfaltplater",null,"12mm asfaltplater",null,"11mm plater",null,"Asfalt vindtett",null,"12mm asfaltplater"]
[null,"vannbrett med beslag","ja",null,"ja",null,"ja",null,"ja",null,"ja",null,"?"]
[]
[null,"Innervegger"]
[null,"kledning","furi 12-120 Pernille",null,"furu 12*120 og 14*145",null,"panel 12*120",null,"villmark 21*250mm +14*145 ",-5000,"glattkant 14*145 + 12*120 skygge",null,"21*145 rundtømmer+12*120",-2000]
[null,"plast","0,15mm",null,"0,15mm",null,"0,15mm",null,"0,15mm",null,"0,15mm",null,"0,15mm"]
[null,"stender lettvegg","36+68",5000,"36*68",5000,"36*68 fallende lengder",5000,"36*73 kappet og merket",null,"36*68 løpemeter",5000,"48*68 fl",5000]
[null,"stender bærevegg","?",null,"48*98 lengde kappet",null,"36*68 fallende lengder",null,"36*73 kappet og merket",null,"48*98 løpemeter",null,"48*98 fl"]
[null,"Isolasjon","nei",5000,"5cm Glava",null,"5cm?",null,"7cm ",null,"7cm/10cm",null,"?"]
[]
[null,"Tak",{"$nulls":10},"limtre i toppen"]
[null,"type bæring","? (350kg/m2) lett tak",null,"48*198mm sperrer",null,"limtre med  48*198mm sperrer",null,"takstoler for tungt tak",null," for tungt tak, minst 500kg/m2",-5000,"for tungt tak 350kg/m2"]
[null,"isolasjon","20cm",null,"20cm ",null,"20cm",null,"?",null,"20cm A-kvalitet",null,"20cm A-type"]
[null,"lekter","36*48+36*48",null,"36*48/48*48 lekter",null,"48*48",null,"?",null,"48*48",null,"48*48"]
[null,"undertak","18*120 rupanel",null,"18mm sutakspanel",null,"Tyvekduk",3000,"18mm OSBplater ",-5000,"12*120 rupanel",null,"18*120 sutaksbord"]
[null,"taktekking","Shingel",3000,"shingel skrå/grå + d-papp",null,"shingel sort",3000,"shingel sort",3000,"shingel sort + underlagspapp",null,"shingel grå + D-papp"]
[null,"vannbrettsbeslag","ja",null,"?",null," imp. 19*173 vannbord",null,"?",null,"nei impregnert",null,"?"]
[null,"takrenner og nedløp","nei",null,"plastrenner",null,"nei",9000,"nei",9000,"ja, stål i tilbud",null,"nei",9000]
[null,"gavelklosser","?",null,"?",null,"ferdig kappet",null,"?",null,"?",null,"?"]
[null,"snøfanger","nei",null,"nei",null,"nei",null,"nei",null,"nei",null,"nei"]
[null,"himling loft","12*120 furu pernille",null,"furu skygge skrå 12*120mm",null,"12*120 rustikk",null,"14*145 furu skygge",null,"12*120 skygge 1-2-kvalitet",null,"12*120 furu skyggeskrå"]
[]
[null,"Gulv 1.etg",{"$nulls":6},"På plate",20000]
[null,"gulvbord","22mm spon + furugulv 110",null,"20*135 furugulv",null,"20*120?",null,"25*158 spesialtørket og foliert",null,"22mm spon + furugulv 20*142",-5000,"20*135 foliert tørket"]
[null,"bjelkelag","48*198",null,"48*198",null,"48*198",null,"23*48",null,"48*198",null,"48*198"]
[null,"svill","21*98",null,"?",null,"imp 48*148",null,"48*148",null,"22*95 imp",500,"imp. 48*148"]
[null,"isolasjon","20cm ",null,"20cm Glava kl40",null,"20cm",null,"nei",null,"20cm A-isolasjon",null,"20cm A-isolasjon"]
[null,"stubbloft","21*98 +stubbloftsplate",null,"23*98 spikret +asfaltplate",null,"bord og asfaltplater",null,"nei",null,"22*95+12mm asfaltplater",null,"påspikret bord +12mm asfaltplater"]
[null,"klemlekter","11*36",null,"23*23mm",null,"?",null,"nei",1000,"ja",null,"?",1000]
[null,"kantbjelke","36*198",null,"?",null,"limtre 48*198",null,"nei",null,"ja",null,"randdrager"]
[]
[null,"Gulv 2.etg"]
[null,"gulvbord","20*110 furu 8%",null,"20*135 furugulv",null,"20*123",null,"nei",5000,"20*142",null,"22mm spon + 14*110mm furugulv"]
[null,"bjelkelag","?",null,"undergurt takstol",null,"68*98",null,"48*198",null,"?",null,"?"]
[null,"isolasjon","nei",3000,"10cm Glava kl40",null,"nei",null,"15cm",null,"?",null,"?"]
[null,"himling","furu 12*120 pernille",null,"furu skygge skrå 12*120mm",null,"12*120 rustikk",null,"14*145 furu skygge",null,"12*120 furu 1-2 sort",null,"12*120 furu skyggeskrå"]
[null,"lekter","nei",1000,"30*48 himlingslekter",null,"nei",1000,"?",1000,"ja 23*48",null,"30*48 elektrikker nedforing"]
[]
[]
[null,"Trapper","ubehandlet",null,"ubehandlet",null,"nei",5000,"ubehandlet",null,"ja ubehandlet",null,"ubehndlet"]
[]
[null,"Rekkverk, hems","ikke behov",null,"ikke behov",null,"nei",5000,"ikke nødvendig",null,"ja",null,"ikke nødvendig"]
[]
[null,"Dører"]
[null,"hoveddør","nei, furukledd",2000,"Gilje \"Færder\"",null,"ubehandlet",2000,"ubehndlet paneldør",2000,"malt døre og karm",null,"malt filkebeinpanel"]
[null,"låsekasse med vrider","ja",null,"ja",null,"?",null,"?",null,"ja",null,"ja"]
[null,"terassedør","gassfylte 1,4W/m2K",2000,"Gilje hvitmalt",null,"?",null,"som hoveddør",null,"som hoveddør",null,"malt 2 lags +espangolett"]
[null,"innerdører","furu lakk 3-speil",null,"furu ubehandlet?",null,"furu ubehandlet 3-speil ",null,"furu ubehandlet 3-speil",null,"furu ubehandlet 3-speil",null,"furu ubehandlet 3-speil"]
[null,"innerdører type","?",null,"Vennesla-trevare.no Sørlandsdøren",null,"?",null,"?",null,"?",null,"?"]
[null,"foringer","furu",null,"furu/mdf malt",null,"ubehandlet",1000,"ubehandlet",1000,"ubehandlet",1000,"ferdig påsatt",-2000]
[]
[null,"Vinduer",{"$nulls":6},"vindu innsatt i seksjon",-10000]
[null,"malte","nei",10000,"Gilje hvite",null,"nei",10000,"nei",10000,"ja",null,"ja"]
[null,"foringer","furu",null,"ikke malt furu/mdf",null,"nei",null,"?",null,"tilpasset og malt",null,"påsatt"]
[null,"isolering","energiglass",null,"2-lags",null,"2-lags energi",null,"2-lag",null,"2-lag",null,"2-lags energi"]
[null,"sprosser","løse",null,"løse",null,"løse",null,"ekte smårutet",-4000,"utenpå",null,"?"]
[]
[null,"Kjøkkeninnredning","nei",null,"nei",null,"nei",null,"nei",null,"nei",null,"nei"]
[null,"type"]
[null,"kvanta"]
[]
[null,"Baderomsinnredning","nei",null,"nei",null,"nei",null,"nei",null,"nei",null,"nei"]
[null,"type"]
[null,"kvanta"]
[null,"vegg","spon og gips",null,"spon og gips",null,"spon og gips?",null,"spon og gips",null,"spon og gips",null,"spon og gips"]
[]
[null,"Listverk","ikkeprofilert, fallende lengder",-8000,"fallende lengder ikke profilert",null,"fallende lengder ikke profilert",null,"fallende lengder ikke profilert",null,"fallende lengder ikke profilert",null,"fallende lengder ikke profilert"]
[null,"gulv",null,null,"10*58",{"$nulls":3},"ikke stue",null,"12*58",null,"10*58"]
[null,"tak",null,null,"21*34",{"$nulls":5},"21*34",2000,"24*34"]
[null,"dør/vindu",null,null,"10*58",{"$nulls":5},"12*60",null,"10*58"]
[null,"hjørner","nei",5000,"15mm",{"$nulls":7},"21*21"]
[]
[null,"Altan","nei",10000,"er med",{"$nulls":5},"?",null,"bare når på arkitektegning"]
[null,"drager",null,null,"?",null,"imp. 48*148",null,"imp. 48*148"]
[null,"bjelker",null,null,"?",null,"imp. 48*148",null,"imp. 48*148"]
[null,"terassebord",null,null,"?",null,"imp 22*95","3000","imp 28*120"]
[null,"rekkverk",null,null,"?"]
[]
[null,"Pipe","nei",null,"nei",null,"nei",null,"nei",null,"stålpipe ikke tatt med i prisen","13000"]
[]
[null,"Diverse"]
[null,"Gunnmurspapp","?",null,"ja",null,"?",null,"?",null,"ja",null,"?"]
[null,"spiker","håndspiker",5000,"katro/motek",null,"?",null,"?",null,"håndspiker",5000,"håndspiker",5000]
[null,"beslag","ja",null,"vinkler osv",null,"?",null,"?",null,"ja",null,"ja"]
[null,"lim","ja",null,"ja",null,"?",null,"?",null,"ja",null,"ja"]
[null,"fugemasse vindu","?",null,"ja",null,"ikke nødvendig",null,"?",null,"?",null,"?"]
[null,"ventiler","i vindu",null,"i vindu",null,"i vindu",null,"veggventiler",null,"ja i vindu og egen i bod/bad",null,"?"]
[null,"presenning","3stk ",-500,"nei",1000,"nei",1000,"nei",1000,"3 stk",null,"3 stk",-500]
[]
[null,"Ventilasjon agg.","nei",null,"nei",null,"nei",null,"nei",null,"nei",null,"nei"]
[]
[null,"Betalingsordning","etter levering",null,"?",null,"?",null,"?",null,"?",null,"?"]
[]
[null,"Brannsikkerhet","?",null,"nei",1000,"nei",1000,"nei",1000,"ja",null,"nei",1000]
[]
[null,"Frakt","nei",30000,"Nei",10000,"ja",null,"25mil gratis fra Minnesund",null,"inkl",null,"nei",10000]
[]
[null,"Sikkerhetsstillelse",null,null,"?",null,"?",null,"?",null,"?"]
[]
[null,"TEK07","nei",50000,"ja",50000,"nei, estimert",30000,"nei",50000,"ja, synset på",30000,"nei",50000]
[null,"Tilbudssum",500000,82500,"510000",67000,"760000",36000,"500000",80000,"537000",33500,"605000",76500]
[null,"Tilbudsdato",null,null,"mars",{"$nulls":3},"mars",null,"24/4-09",null,"mars"]
[null,"Sum",{"v":582500,"d":"kr 582,500"},null,{"v":577000,"d":"kr 577,000"},null,{"v":796000,"d":"kr 796,000"},null,{"v":580000,"d":"kr 580,000"},null,{"v":570500,"d":"kr 570,500"},null,{"v":681500,"d":"kr 681,500"}]

{"sheet":"Ark2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Ark3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}