{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Anlagenkonfiguration"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Anlagenkonfiguration","index":0,"n_rows":64,"n_cols":10,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Anleggskonfigurasjon:TestBlåbær-2929_V3_2016-12-06_18h28.mrf"]
[]
["opprettet: 09.12.2016 um 16:53"]
[]
[]
[]
["Oversikt over komponenter:"]
[]
["Nr.","Komponent navn","Komponent type","Grunninnstillinger","Serienummer","SW-versjon","HW-versjon","Område indeks","Område navn","Anmerkning"]
[1,"Fjernkontroll","Display FK",null,6349500,"8d.0 (0)","11a.0 (0)",0]
[2,"Gang","Trykknapp 4-felt",null,6339575,"138.07","255.255",0]
[3,"KruneStue","Dimmeaktuator","Dimmegrenser: 20-99%, Blink ved svakt batteri i sensoren Gjeninnkobling av nett: Av",6403404,"1.02 / 1.02","Var: 0;  V1: 0;  V2: 1 - Dimmeaktuator Skjultmontert 250W ",0]
[4,"Stuelampe","Dimmeaktuator","Dimmegrenser: 20-99%, Blink ved svakt batteri i sensoren Gjeninnkobling av nett: Av",6458438,"1.02 / 1.03","Var: 0;  V1: 0;  V2: 1 - Dimmeaktuator Skjultmontert 250W ",0]
[5,"Testbryter","Bryteaktuator","Blink ved svakt batteri i sensoren Gjeninnkobling av nett: Gammel verdi.",5258472,"5.00","30.00",0]
[6,"Vindu","Binær inngang batteri","Mode 2: A,B = Bryter.   Reaksjonstid (1-20): 1.",6244146,"2016-06-05","30.00",0,null,"Mode 2 AB bryter, høy = maagnet nær, lav=magnet borte"]
[7,"LampeVindu","Bryteaktuator","Blink ved svakt batteri i sensoren Gjeninnkobling av nett: Gammel verdi.",5046078,"5.00","30.00",0]
[8,"OleBryter1","Bryteaktuator","Blink ved svakt batteri i sensoren Gjeninnkobling av nett: Gammel verdi.",5816706,"2016-05-01","Var: 0;  V1: 0;  V2: 2 - Bryteaktuator 10A ",1,"Ubrukte komponenter"]
[9,"OleBryter2","Bryteaktuator","Blink ved svakt batteri i sensoren Gjeninnkobling av nett: Gammel verdi.",5611017,"5.00","30.00",1,"Ubrukte komponenter"]
[null,"Totalt: 9 Komponenter"]
[]
["Oversikt over alle funksjoner og innstillinger:","Forbindelse","Funksjon+Innstilling"]
[null,"Fjernkontroll  (Kanal: 1) => KruneStue (Dimmeaktuator)","Opp: Ønsket belysningsnivå (72%) Dimmetid: 2 Sek.. "]
[null,null,"Opp langt i 1 sek: Dimme (lysere)  Dimmetid: 5 Sek.. "]
[null,null,"Ned langt i 1 sek: Dimme (mørkere)  Dimmetid: 5 Sek.. "]
[null,null,"Ned: Ønsket belysningsnivå (0%) Dimmetid: 21 Sek.. "]
[]
[null,"Fjernkontroll  (Kanal: 2) => Stuelampe (Dimmeaktuator)","Opp: Ønsket belysningsnivå (70%) Dimmetid: 5 Sek.. "]
[null,null,"Opp langt i 1 sek: Dimme (lysere)  Dimmetid: 5 Sek.. "]
[null,null,"Ned langt i 1 sek: Dimme (mørkere)  Dimmetid: 5 Sek.. "]
[null,null,"Ned: Ønsket belysningsnivå (0%) Dimmetid: 5 Sek.. "]
[]
[null,"Gang (Kanal 1) => KruneStue (Dimmeaktuator)","Opp: Ønsket belysningsnivå (71%) Dimmetid: 1 Sek.. ","OK"]
[null,null,"Opp langt i 1 sek: Dimme (lysere)  Dimmetid: 5 Sek.. ","OK"]
[null,null,"Ned langt i 1 sek: Dimme (mørkere)  Dimmetid: 5 Sek.. ","OK"]
[null,null,"Ned: Ønsket belysningsnivå (0%) Dimmetid: 20 Sek.. ","OK"]
[]
[null,"Gang (Kanal 2) => KruneStue (Dimmeaktuator)","Opp: Ønsket belysningsnivå (50%) Dimmetid: 2 Sek.. ","OK"]
[null,null,"Opp langt i 1 sek: Dimme (lysere)  Dimmetid: 5 Sek.. ","OK"]
[null,"Hvorfor 2 sek?????----------------->","Ned langt i 2 sek: Dimme (mørkere)  Dimmetid: 5 Sek.. ","OK"]
[null,null,"Ned: Ønsket belysningsnivå (0%) Dimmetid: 2 Sek.. ","OK"]
[]
[null,"Gang (Kanal 3) => KruneStue (Dimmeaktuator)","Opp: Ønsket belysningsnivå (25%) Dimmetid: 2 Sek.. "]
[]
[null,"Gang (Kanal 4) => KruneStue (Dimmeaktuator)","Opp: Ønsket belysningsnivå (100%) Dimmetid: 1 Sek.. "]
[null,null,"Ned: Ønsket belysningsnivå (50%) Dimmetid: 2 Sek.. "]
[]
[null,"Gang (Kanal 1) => Stuelampe (Dimmeaktuator)","Opp: Ønsket belysningsnivå (71%) Dimmetid: 1 Sek.. ","OK"]
[null,null,"Opp langt i 1 sek: Dimme (lysere)  Dimmetid: 5 Sek.. ","OK"]
[null,null,"Ned langt i 1 sek: Dimme (mørkere)  Dimmetid: 5 Sek.. ","OK"]
[null,null,"Ned: Ønsket belysningsnivå (0%) Dimmetid: 20 Sek.. ","OK"]
[]
[null,"Gang (Kanal 2) => Stuelampe (Dimmeaktuator)","Opp: Ønsket belysningsnivå (50%) Dimmetid: 2 Sek.. "]
[]
[null,"Gang (Kanal 3) => Stuelampe (Dimmeaktuator)","Opp: Ønsket belysningsnivå (25%) Dimmetid: 2 Sek.. ","OK"]
[null,null,"Opp langt i 1 sek: Dimme (lysere)  Dimmetid: 5 Sek.. ","OK"]
[null,"Her er det 1 sek ikke 2 ----------------->","Ned langt i 1 sek: Dimme (mørkere)  Dimmetid: 5 Sek.. ","OK"]
[null,null,"Ned: Ønsket belysningsnivå (0%) Dimmetid: 2 Sek.. ","OK"]
[]
[null,"Gang (Kanal 4) => Stuelampe (Dimmeaktuator)","Opp: Ønsket belysningsnivå (100%) Dimmetid: 2 Sek.. "]
[null,null,"Ned: Ønsket belysningsnivå (30%) Dimmetid: 2 Sek.. "]
[]
[]
[]
[null,"Vindu (Kanal A) => LampeVindu","På / Av (Standard). "]